## 赤峰学院**校安处校园安防系统维保项目**询价采购公告

赤峰学院询价方式采购校园安防系统维保项目,欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目基本情况

项目名称：赤峰学院校安处校园安防系统维保项目

项目编号：XAC 2024 001

预算金额：6万元（人民币）

采购需求：具体技术参数要求详见下列清单。

**1、视频安防监控系统**

确保校内所有监控设备的前端设备、系统控制功能、监视功能、显示功能、记录回放功能等工作正常，定期检查、测试、保养、维修，确保设备正常运行。

 **视频安防监控系统维保内容 表一**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **项目内容要求** |
| 1 | 确保视频联网监控系统与教育厅正常联网 |
| 2 | 对不符合标准要求的各类型摄像机以及摄像机角度进行调整 |
| 3 | 清洁摄像机防护罩、清理镜头污渍和小部分的绿化遮挡物等 |
| 4 | 检查室内、外摄像机防护罩是否完好，确保立杆牢固，进线口密封并防水 |
| 5 | 检查前端摄像机运行状态、枪机指向符合要求、球机转动灵活、红外灯自动开启等工作 |
| 6 | 对图像不清晰的图像进行调整检修故障排查以及摄像机更新升级 |
| 7 | 对硬盘录像机控制、预览、录像以及回放等功能进行检查 |
| 8 | 矩阵控制主机功能检查，矩阵控制键盘功能检查 |
| 9 | 监控系统设备的日常维护，对出现问题的设备进行故障排除 |
| 10 | 设备故障需更换相应设备进行解决，单独收取故障设备等相关费用 |
| 11 | 每个季度对校园内所有摄像机进行清洗、擦拭保证无灰尘、图像清晰 |
| 12 | 以上工作内容要求每周进行1次维保并提供24小时技术支持服务  |

**2、监控中心 监控中心设备维保内容 表二**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目内容要求 |
| 1 | 确保监控室所有主控平台设备各系统平台与教育局、公安局以及治安能正常联网 |
| 2 | 监控中心应保证通讯设备正常，确保各安防系统平台功能工作正常运行 |
| 3 | 凡各安全技术防范系统集成有联动功能的应保证工作正常 |
| 4 | 确认网络设备工作正常，功能正常 |
| 5 | 检查服务器和存储系统设备，确保设备功能正常工作 |
| 6 | 包括软件检测，软件维护，各系统性能监控、故障排除、安全巡查 |
| 7 | 视频图像每路视频图像质量良好，能正常显示、调阅，能正常录像  |
| 8 | 中控显示屏：检查显示是否正常，确认图像质量，排除蓝屏、图像卡顿等现象 |
| 9 | 随时协助校方的日常调阅监控等工作 |
| 10 | 维护监控室机房环境，整体设备的运行环境以及安装位置等情况 |
| 11 | 以上工作内容要求每周进行1次维保并提供24小时技术支持服务 |

 **3、防盗、紧急报警系统**

 **防盗、紧急联网报警系统维保内容 表三**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **项目内容要求** |
| 1 | 确保联网报警系统设备报警信息都能上传到接警平台 |
| 2 | 触发紧急报警设备后，接警平台能及时接到报警信息并及时进行接处警 |
| 3 | 测试防盗报警探测器工作正常，探测范围符合工作要求 |
| 4 | 防盗报警探测器探测范围角度正常与否 |
| 5 | 报警主机和各类探测器应具有警情报警、故障报警、防破坏、防拆等功能，确认工作正常，报警事件记录确认 |
| 6 | 检查联网报警系统各功能是否正常使用 |
| 7 | 确认引起误报的障碍物，进行基本清除 |
| 8 | 检查紧急按钮，确保牢固、且不能自动复位 |
| 9 | 室外一键式报警柱的日常维护，故障排查等 |
| 10 | 联网报警系统设备的日常维护，对出现问题的设备进行故障排除 |
| 11 | 每月10日、25日对所有联网报警系统设备进行测试，保证能报到接警平台 |
| 12 | 设备故障需更换相应设备进行解决，确保入侵报警功能，放破坏及故障报警功能，记录和显示功能，报警响应时间，报警复核功能等工作正常，需单独收取费用 |
| 13 | 以上工作内容要求每月进行2次维保并提供24小时技术支持服务  |

**4、车辆出入口控制系统**

  **车辆出入口控制系统维保内容 表四**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **项目内容要求** |
| 1 | led显示屏时间误差小于60秒 |
| 2 | 道闸杆起落应平稳、无振动 |
| 3 | 压力电波防砸装置应符合要求 |
| 4 | 数字式车辆检测器应齐全正常工作 |
| 5 | 确保车牌识别功能、控制功能、等工作正常 |
| 6 | 车辆出入口系统设备的日常维护，对出现问题的设备进行故障排除 |
| 7 | 及时更换相应的配件解决故障 |
| 8 | 以上工作内容要求每周进行1次维保并提供24小时技术支持服务 |

**5、院区各系统线路、电源设备**

 **电源设备、线缆线管维保内容 表五**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **项目内容要求** |
| 1 | 各种光缆、光纤、网线、电源线等线路连接，保持信号传输通畅，各设备间互联互通 |
| 2 | 所有系统地下线缆、线管的维护 |
| 3 | 对所有校区的安防系统线路情况进行排摸汇总，故障排除、隐患排查、整理绘制详细的线路走向图，报保卫处备案 |
| 4 | 接入传输线路及接入供电线路检查维护 |
| 5 | 漏电保护器和电源箱以及空开接线处应紧固，确保漏电保护功能工作正常 |
| 6 | 线路日常维护，线缆接头应牢固，线无破损，对出现问题的点位进行故障排除 |
| 7 | 因线路故障造成的维修维护需单独收取故障线缆费用 |
| 8 | 随前端设备进行定期检查并提供24小时技术支持服务 |

**6、维护各系统主设备需求明细**

本次维保服务主要设备（包含但不限于以下设备）需求明细如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目服务内容** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 中心平台软件、硬件设备 | 可视化综合管理平台 1套一键式可视报警对讲管理平台1套报警视频综合数字系统平台1套可视对讲机1台图像拼接控制器1台输出解码板 5台出入解码板 1台摇杆控制键盘 1台操作台 1套打印机 1台显示器4台 | 1 | 项 |  |
| 2 | 拼接显示单元设备 | 46寸液晶显示屏 40块拼接屏支架 1套 | 1 | 项 |  |
| 3 | 前端摄像机设备 | 夜视枪式摄像机78台夜视半球摄像机780台球型摄像机 32台其他摄像机 8台 | 1 | 项 |  |
| 4 | 存储服务器设备 | 网络存储吸盘阵列 4台硬盘6T 251块硬盘录像机 2台 | 1 | 项 |  |
| 5 | 交换机设备 | 核心交换机24口（万兆） 3台机架式交换机24口 （千兆）25台千兆交换机 8口 （千兆）135台光模块 40个光纤收发器 143对 | 1 | 项 |  |
| 6 | 服务器设备 | 服务器4台电脑4套 | 1 | 项 |  |
| 7 | 出入口车辆管控系统 | 三个校门，共三进三出（成人教育学院1套、赤峰学院西、北门出入口） | 1 | 项 |  |
| 8 | 联网报警系统设备 | 硬盘录像机 26台网络报警主机33台防盗报警探测器 38个防抢按钮 10个防火烟感探测器 11个 | 1 | 项 |  |
| 9 | 一键式报警 | 室外一键式报警柱6套 | 1 | 项 |  |
| 10 | 传输供电设备、线缆线路 | 系统传输线路线管及供电线路维护 | 1 | 项 |  |
| 11 | 配件及辅材 | 涉及到维护过程中所有的配件与辅材 | 1 | 项 |  |
| 12 | 新增与老旧设备 | 新增、老旧监控、报警设备，包括室内摄像机、室外摄像机、球机、录像机及配件等。 | 1 | 项 |  |
| 13 | 说明 | 未涉及到设备名称但是与本次招标所有系统相关所涉及的一切软硬件设备、辅材配件等均包含在内 | 1 | 项 |  |

**7、维保系统清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 维保内容说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| 1 | 视频安防监控系统 | 1、维保内容详见表12、对前端所有摄像机每周检修1次3、按摄像机点位收取4、提供产品软硬件维修服务5、提供产品零配件更换服务 | 台 | 898 |  |
| 2 | 监控中心系统设备 | 1、维保内容详见表22、监控中心主设备和控制系统定期每周一次检修3、提供产品软硬件维修服务，不能维修的设备需提供厂家证明，由甲方协商解决4、提供产品零配件更换服务 | 项 | 1 |  |
| 3 | 防盗、紧急报警系统 | 1、维保内容详见表32、每个月需要测试报警系统设备2次，每月10日、25日，保持联网正常，1年24次3、按报警主机数量以及一键报警数量收取费用4、提供产品软件维修服务5、提供产品零配件更换服务 | 套 | 39 |  |
| 4 | 车辆出入口控制系统 | 1、维保内容详见表42、每周检修一次车辆控制系统软件3、3个月更新一次车辆增减信息，对控制设备进行测试调整，1年4次4、提供产品硬件维修服务5、提供产品零配件更换服务 | 套 | 3 |  |
| 5 | 线路维护 | 1. 维保内容详见表5
2. 每周对学校所有系统线路检修、检查一次，防止电路故障
3. 供产品硬件维修服务
4. 提供产品零配件更换服务
 | 次 | 3 |  |
| 6 | 其他 | 1. 未说明事宜根据双方需求协商处理
2. 涉及到维护过程中所有的配件与辅材与本次招标所有系统相关所涉及的一切软硬件设备、辅材配件等均包含在内
3. 提供产品硬件维修服务
4. 提供产品零配件更换服务
 | 项 | 1 |  |
| 7 | 合计 |  |

**说明：未涉及到设备名称但是与本次招标学校内所有系统相关所涉及的一切软硬件设备等均包含在内。**

**9、维保服务技术需求**

**（1）执行标准**

安防维护根据下面的工作内容认真履行职责，确保项目内所有安防设施的正常运行，并在设备发生故障的情况下能够及时组织专业人员进行维修以及突发事件的应急响应。我院配备安防系统，维保单位需负责系统日常维护、信息更改、设备维修以及软件升级等日常性工作。严格按照以下规范的最新版本对安防系统进行验收交接和维修保养：

《安全防范工程技术规范》 （GB 50348-2004）

《入侵报警系统工程设计规范》 （GB 50394-2007）

《防盗报警控制器通用技术条件》 （GB 12663-2001）

《安全防范工程程序与要求》 （GA/T 75-94）

《智能建筑工程质量验收规范》 （GB 50339—2013）

《停车库(场)安全管理系统技术要求》 GAT761-2008

《综合布线系统工程验收规范》 （GB 50312—2007）

**（2）维保服务要求**

2.1服务标准：工作时间安排驻场运维工程师 1 名，随时处理甲方安防设备出现的问题，按时完成巡检、测试、维护工作。非工作时间接保修后 4 小时内到场进行维修、应急处理。

2.2服务期限：维保服务期限为一年。

2.3维保期间不能维修的设备，供应商需向采购人提供设备清单，由采购方购买后，供应商负责免费安装更换服务。

2.4中标供应商在签订合同之日起 10 日内，需完成首次巡检并出具详细的维保报告。

2.5交付物要求：《巡检记录》、《维修记录》、《测试记录》、《应

急处置方案》、《维保报告》。

服务期：签订合同后一年。

质保期：合同期满验收合格之日止。

付款方式：合同签订后，完成巡检并出具详细的维保报告且甲方验收合格，甲方向乙方支付合同价款的30%，6个月后，完成《维修记录》、《测试记录》、《应急处置方案》、甲方验收合格，甲方向乙方支付合同价款的40%，12个月后，完成巡检并出具详细的维保报告且甲方验收合格，甲方向乙方支付合同价款的30%。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，不得参加同一项下的政府采购活动；为项目采购提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目采购的其他采购活动；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具有安防资质。

三、报名

时间：2024年1月11日至2024年1月15日，每天上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外，不少于三个工作日）

地点：赤峰学院博远楼107室

方式：报名时需携带加盖公章的以下资料原件及复印件一份：

（1）预投标人代表身份证明：法定代表人提供身份证明（复印件）；授权委托人提供授权委托书（原件）及身份证明（复印件）；

（2）三证合一或多证合一营业执照副本（复印件）；

（3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；提供截图或证明材料。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，不得参加同一项下的政府采购活动；出具“天眼查”或“企查查”生成的报告（查关联单位）。

询价文件免费下载，下载地址赤峰学院主页采购专栏（http://www.cfxy.cn/）

四、提交投标报价截止时间、开标时间和地点

提交投标报价截止时间：2024年1月16日上午9点整（北京时间）

开标时间：2024年1月16日上午9点整（北京时间）

地点：赤峰学院博远楼120室

五、公告期限

自本公告发布之日起三个工作日（不少于三个工作日）。

六、其他补充事宜

发布公告的媒介：赤峰学院主页http://www.cfxy.cn/“政府采购专栏”上发布。

七、联系方式

1.采购人信息

名 称：赤峰学院校安处

地址：赤峰市红山区迎宾路1号

联系人：尤老师 联系电话： 13847671352

2.采购监管机构信息

名 称：赤峰学院资产与实验室管理处

地　址：赤峰学院崇德楼509室 　　联系电话：0476-8300171

合同（样本）

（按最后确定的询价内容执行）

采购人：赤峰学院（以下简称甲方）

成交人： XXXXXXXXXXX（以下简称乙方）

合同编号：XAC 2024 001

乙方在甲方校安处组织的校园安防系统维保项目询价采购中成交，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据本次询价的内容及乙方的承诺，经甲、乙双方协商一致，达成如下条款，签订本合同，以便共同遵守。

 一、定义

1. “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

2. “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给的价格；

3. “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的×××××（项目标的）和相关技术资料及其他材料；

4. “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助和其他类似的义务；

 二、合同货物的名称及技术要求：

 此处粘贴中标供应商报价单中的清单。

 三、合同金额及付款方式：

1.合同货款总额： 元整，￥: 元

2.付款方式：此处粘贴询价公告对应内容。

四、交货方式：

1.交货期限：此处粘贴询价公告对应内容。

2.交货地点：赤峰学院指定地点。

五、质量标准和验收：

质保期：此处粘贴询价公告对应内容（若中标供应商承诺质保期更长，则按长的填写）

1.乙方应保证完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.乙方承诺提供给甲方的××××××（项目标的）的技术规范应与合同清单质量标准的“规定”相一致。

3.甲方对合同中×××××（项目标的）的数量、质量及效果等进行检验，检验应依据本合同中的有关规定进行。

检验时发现供应数量、质量不符等，甲方不予验收；相关费用由乙方承担。

1. ××××（项目标的）交货验收合格，双方签署《验收书》。
6.本合同××××（项目标的）质保期内提供全免费保修、维护。

质保期满维修维护只收取配件成本费。

7.由于非甲方原因造成××××（项目标的）不能正常使用，乙方负责甲方的相关损失。

六、违约责任

1.如果乙方未按照合同规定的要求交付××××××（项目标的）时，乙方应承担相应违约责任，甲方有权终止合同，乙方向甲方支付合同总金额的百分之十的违约金。

2.延期付款的违约责任

如甲方未按照合同约定时间或金额支付合同价款，每逾期一日，甲方应按照逾期未支付金额的银行同期贷款利率的两倍计算，向乙方支付逾期付款违约金，但不超过合同总金额的百分之十。

七、不可抗力

1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

3.一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、争议解决

1.履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；经协商不能达成协议时，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题以外，合同其余部分应继续履行。

九、合同补充、修改或变更

1.双方协商一致，可以依法对本合同进行补充、修改或变更。

2.对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3.双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

十、合同的生效

合同签署的所有内容必须符合本次采购项目最终成交结果，甲、乙双方协商一致签字盖章后生效。

十一、其它约定事项

1.本合同涉及的询价公告、乙方的报价单和附件均为本合同不可分割的组成部分，具有相同的法律效力，甲乙双方各执一份，并送赤峰学院党政办一份备案。

2.一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

甲方：赤峰学院（盖章）

法定代表人：（签字）

项目单位负责人：（签字）

联系电话： 单位地址：

年 月 日

乙方： XXXXXXXXXX（盖章）

法定代表人：（签字） 开户银行：

委托代理人：（签字） 开户账号：

联系电话： 单位地址：

 年 月 日

附 件

一、

授权委托书

赤峰学院：

 兹授权我单位 （姓名）作为参加贵单位校安处组织的校园安防系统维保项目询价采购活动（项目编号：XAC 2024 001）的委托代理人，委托代理人全权代表我单位处理本次询价中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同，我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

 本授权书于盖章签字后生效，在贵单位收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委托权。

 特此委托。

供应商： XXXXXXXXXXXX （加盖公章）

法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字）

 年 月 日

二、询价报价表

赤峰学院校安处校园安防系统维保项目询价报价表

 项目编号：XAC 2024 001

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数 量 | 单 位 | 单价（元） | 金 额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总金额 | 人民币大写： 小写： |

注：报价不得超出项目预算。报价超出预算为无效投标。

供应商单位名称： XXXXXXXXXXXX（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

 注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。